附件1 技术参数需求清单
	序号
	设备名称
	需求参数
	数量
	单位

	一、会议室LED显示系统

	1
	LED显示屏
	净屏尺寸：长5.12*高2.08M
1.像素点间距≤1.538mm，刷新率≥4200Hz，亮度≥500cd/m²
2. 平均功耗≤150W/㎡；最大功耗≤450W/㎡
3. 可见光投射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.30%
4. 显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、 抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭 LED 附着力＞100N
5. ▲信号衰减≤200mV，LED 显示屏画面延迟≤500ns（需提供带有CNAS、MRA、CMA标识的检测报告复印件并加盖原厂公章）
6. 具备≥20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整
7. 灯驱合一，多层电路板设计，PCB 焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能
8. ▲具备防碰撞焊盘技术，支持模组级的LED灯防撞灯保 护装置，符合 GB/T 20138-2023/IEC 62262:2021 要求（需提供带有CNAS、MRA、CMA标识的检测报告复印件并加盖原厂公章）
9. 模组采用 4PIN 电源接口，20PIN、26PIN 信号接口， 具有防呆装置，避免线路接错的问题
10. 根据 SJ/T 11590-2016 LED 显示屏图像质量主观评价方法， 观察显示屏正面及侧面人的肤色是否逼真，蓝天、白云、红 旗、绿草地、是否存在偏色现 象,结论各种图案色彩真(无偏 色)，符合评价优
11. 产品需通过国家强制性认证
12. 依据CQC3158-2024，产品需符合节能认证
13. 需通过环保Ⅱ型认证
14. ▲产品碳足迹宣称需符合标准ISO14067:2018的要求，同时碳足迹需≤760kgCO2eq/m²
15. ▲根据BS476-7:1997(包含勘误1):2014的分级标准，产品防火等级符合CLSAA2级（提供单一的防火检测报告）
	10.65 
	平

	2
	LEd模组
	LEd备用模组
像素间距 1.538mm
模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）×16.6（D）
	2.00 
	块

	3
	接收卡
	1、单卡8个标准HUB75E接口，输出16组RGB数据。
2、支持程序升级断电保护功能，保证产品后续升级的安全性。
3、▲具备色彩还原技术，能够针对LED屏显示特性，真实地展现图像原本色彩。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告）
4、▲支持任意倍频技术，能够有效消除手机拍摄时出现的扫描线。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告）
5、为保障产品使用安全，产品应具备电源反接保护电路，防范电源反接伤害。
6、可配合发送端设备对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果。
	32 
	张

	4
	LED开关电源
	5V
	35 
	台

	5
	视频处理器
	1、设备配备有真彩色LCD面板，可生动地显示设备状态信息。
2、输入支持1路DVI，1路HDMI1.3，1路HDMI1.4。
3、支持8路网口输出最高支持520万像素，最宽可达8000像素，最高可达4000像素。
4、▲支持支持网线任意串，留空部分不占带载资源提 支持网线任意串，留空部分不占带载资源提高网口利用率。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告）
5、具备独立的音频输入接口，音频输出信号可加嵌在网口输出信号当中进行传输，通过多功能卡可将音频解码。
6、▲设备在进行信号切换时，期间无黑屏闪烁现象。（需提供带有CNAS、ilac-MRA、CMA标识的检测报告）
7、可对画面进行任意缩小放大，画面位置可任意设定，画面内容可裁剪。具备视频补偿处理算法，画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象。
8、支持自身输出纯色，渐变扫描线等测试图像，便于现场调 便于现场调试测试。
	1
	台

	6
	钢结构
	钢结构
	11.38
	平

	7
	控制电脑
	New Core i5-9500(3.0G/9M/6核) /8G/256G SSD/4G显卡/21.5寸显示器
	1
	套

	8
	辅料
	屏体内部线材、电源线、网线、长排线等
	10.65
	㎡

	9
	安装、调试
	钢结构、安装、调试、培训
	10.65
	㎡

	二、会议室扩声系统

	1
	无线话筒（一托四）
	功能特点：
1、内置3编组叠机频率,一键调取. 同一频段可同时轻松叠机三套使用；
2、具有IR红外线自动对频功能,一键自动对频锁定；
3、四通道音量独立可调. 提供4+1音频输出.四通道各音频音量输出独立可控；
4、提供多种发射器可选. 发射器中会议/手持/领夹 可以混搭使用. 互不干扰；
5、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态；
6、采用4通道相同的工作频率,使得发射器之间可以随时互换,极大地增强了操作的灵活性；
7、采用最新的UHF波段无线音频发射芯片模块IC. 具有优越的RF性能和音频性能，为客户提供专业级的音质体验；
8、配合杂讯锁定静噪控制与数码导频技术, 当发射器关闭时，导频控制将AF信号静音以抑制噪声，同时将接收机对应通道静音；保证了对干扰信号的有效阻隔； 
产品规格：
接收机系统指标
1、频率范围: 610~670 MHz；
2、调制方式: FM；
3、可调范围: 60MHz；
4、信道数目: 200；
5、信道间隔: 300KHz；
6、频率稳定度:±0.005%；
7、动态范围: 100dB；
8、最大频偏：±45KHZ；
9、音频响应: 80Hz-18KHz(±3dB)；
10、综合信噪比:>105 dB；
11、综合失真: ≤0.5%；
12、中频：第一中频：110MHz, 第二中频 10.7MHz；
13、无线接口：BNC/50Ω；
14、灵敏度：12dBμV（80DbS/N）；
15、灵敏度调节范围：12-32 dBμV；
16、杂散抑制：>75dB；
17、最大输出电平：+10dBV；
18、工作电压电流: 12V 700mA ；
19、使用距离: 理想工况下有效使用距离为80米. 复杂环境下有效使用距离不小于45米；
发射器指标：
1、灵敏度：-38±2dB；
2、输出阻抗：1-2.2KΩ；
3、频响范围：100-16000HZ；
4、最大声压级：120dB S.P.L；
5、信噪比：超过60dB；
	1
	套

	2
	AI反馈抑制器
	1、≥96KHz采样频率，≥32-bitDSP处理器，≥24-bitA/D及D/A转换；
2、可通过面板的BYPASS/0N按键切换工作模式为直通或抑制；
3、全自动窄带陷波式反馈抑制；
▲4、每通道独立≥12个固定滤波器和≥12个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数；（提供功能描述图佐证，并加盖生产厂家公章）
5、可通过面板液晶上显示的≥48个啸叫点显示灯，显示当前啸叫点个数；
6、带有压缩、限幅、噪声门功能；
7、单机提供≥30组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫抑制状态；
8、可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态；
9、采用液晶屏和段码彩色液晶显示输出的精确数字电平表；
10、提供模拟输入输出或数字AES3，光纤，同轴输入输出；
11、输入通道及插座：≥2路XLR母卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输入；
12、输出通道及插座：≥2路XLR公卡依座，≥1路数字卡依，光纤，同轴输出；
	1
	台

	3
	无线话筒（一托二手持）
	1、支持IR红外线自动对频功能，一键自动对频锁定；
2、≥两通道音量独立可调，提供2+1音频输出，≥两通道各音频音量输出独立可控；
3、提供多种发射器可选.发射器中会议/手持/领夹可以混搭使用.互不干扰；
4、背光式LED显示屏指示了RP和AF信号强度，频率，频率组/频道等工作状态；
5、采用≥2通道相同的工作频率，使得发射器之间可以随时互换，极大地增强了操作的灵活性；
6、信道数目: ≥200个；
7、信道间隔: ≥300KHz；
▲8、频率稳定度: ≤±0.005%；（提供含此功能描述的第三方机构的报告复印件并加盖生产厂家公章）
9、动态范围: ≥100db；
10，最大偏移: ≤±45KHZ；
11、音频频率响应: ≥40HZ-18KHZ (± 2db)；
12、综合信噪比: >105db；
13、失真: <0.5%。
	1
	套

	4
	专业音箱
	产品介绍
适用于：会议厅、宴会厅、多功能厅、高端会所等。

功能特点
1.箱体采用优质实木纤维板CNC切割技术，内部特别加有多处加强筋，配合高级粘合剂和机械加固技术，强化箱体的整体稳定性，能够在大声压时有效减少箱体共振，表面采用水性喷漆工艺，稳定耐磨，延长使用寿命。
2.外壳采用倒相式，梯形结构设计，箱体尺寸设计比例巧妙的避免了箱体驻波，重放出丰富的低音。
3.坚硬厚实的刚性网罩保护，一体冲压成型，并覆盖了5mm高透声率声学网布，可防止灰尘或液体进入影响音质保护喇叭，增加使用寿命。
4.采用1只10"铁氧体中低音喇叭单元和1只1.4"环形聚乙烯振膜压缩高音单元。
5.经典二分频设计，采用高纯度无氧铜电感及高品质进口滤波元件，再加上专业声学工程师精心调校，高音明亮丰润，低频丰富，人声清晰明朗。
6.完善的安装结构和安装点位设计，底部一个口径35mm的柱杆支撑插孔。

技术参数
1.阻抗：8Ω（±20%）
2.频响（测试电压：2.83V，测试距离：1m）（-10dB）：50Hz-20kHz
3.额定功率：300W
4.峰值功率：1200W
5.指定频带内的声压级（测试电压：48.9V，频率范围50Hz-20kHz，测试距离1m）：120dB（±2dB）
6.最大声压级（额定/峰值）：123dB/129dB
7.覆盖角度：(H)80°(V)60°
8.高音：1.4"压缩高音单元×1
9.低音：10"低音×1
10.尺寸(H×W×D)：512×322×295mm
11.重量：15.2kg
	4
	只

	5
	支架
	技术参数
1.固定面板尺寸（长*宽）:227mm*150mm±1mm
2.臂长：280mm至400mm（可调节）
3.重量：2.56kg
4.类型：音箱支架
	4
	只

	6
	专业功放
	功能特点：
1、软启动系统，使功放及音响系统免受电流冲击；
2、平衡的双声道标准结构；使得声场分离度更为饱满，立体加强感；
3、内带限幅器电路，当输入电压幅度过大时，自动将输入电压的幅度压缩，避免削波输出，保护扬声器系统不会因过载而烧毁；
4、完善的保护电路：包括直流输出保护、过载保护、过热保护、短路保护，并且在功放背板配置融断保护器；
5、卡侬、公母平衡输入插座，专业的SPEAKON插座和接线柱两种输出端子，适应工程与流动演出时系统快捷方便的连接要求；
6、两种工作模式：双通道和并联选择开关；
7、两种灵敏选择开关（0.775、1.2V），更好的音源输入选择和音响搭配；
8、地线（浮地）通断选择开关；
9、两个风扇，气流从前面板向后面板，无级风速，根据温度而定；
产品规格：
1、动态压限：全自动智能；
2、立体声模式：8Ω；2*450W；
3、立体声模式：4Ω；2*750W；
4、频率响应：20Hz～20KHz(1W,80ohms)+0/-3dB；
5、总谐波失真： ＜0.05% 1KHz；
6、信噪比S/N：＞110dBA；
7、阻尼系数：＞500；
8、分离度： ＞85；
9、输入灵敏度： 0.775V、1.2V；
10、输入阻抗： 20KΩ/平衡；
11、功放电路：2H类；
12、功耗：900W；
13、电压：AC 110V-240V，50/60Hz；
14、尺寸(长×高×宽/mm)：483x88x396mm；
15、重量：15Kg；
	2
	台

	7
	话筒前级效果器（数字音频处理器）
	设备概况
内置反馈抑制、回声消除、噪声消除等功能，采用高性能、多种音频处理技术高集成，4路输入4路输出的数字音频处理器，采用DSP音频处理技术，还原高品质声音，为用户提供卓越的声音品质。主要应用于中大型场所，满足远程视频会议音频处理需求，可适用于体育场馆、会议中心、礼堂、宴会厅、展厅、多媒体会议、指挥中心等扩声系统高要求应用场所。

设备概况   
1.设备采用标准1U机箱设计。面板具有2.19英寸液晶显示屏，支持显示设备网络信息、实时电平、通道静音状态、矩阵混音状态。
2.音频输入：4路平衡式话筒/线路，采用裸线接口端子，平衡接法。 
3.音频输出：4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
4.提供24bit/48kHz卓越的高品质声音。
5.支持全功能矩阵混音功能，可一键操作路由路径和电平大小控制。
6.设备支持通过面板USB接口进行播放或存储录播
7.设备配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备和可以接收响应第三方控制命令。
8.设备配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。
9.设备配置8通道可编程可自定义输入输出GPIO控制接口。
10.设备支持断电自动保护记忆功能。
11.设备支持通道拷贝、粘贴、联控功能。
12.设备具有Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备。
13.设备支持Windows平台客户端软件管理，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可支持XP/Windows7、8、10等系统。
14．设备支持ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制。

设备功能
1．采样率：48K
2．幻象供电：+48V
3．频率响应：20Hz-20kHz
4．输入共模抑制：70dB @80 Hz
5．音频输入通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除
6．音频输出通道：31段图示均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器
7．总谐波失真+噪声：≤0.003%,4dBu
8．数/模动态范围(A-计权)：114dB ； 模/数动态范围(A-计权)：120dB
9．音频输入阻抗(平衡式)：20KΩ；音频最大输出阻抗（平衡式)：100Ω；
10．通道隔离度：1kHz，104dB
11．最大输出电平：+18dBu，平衡  ；最大输入电平：+18dBu，平衡
12．工作温度：0℃-40℃
13．状态指示灯：电源指示、系统状态指示
14．输入电压：AC110V~220V(50/60Hz)
15．电源功耗：＜40W
16．产品尺寸：长482mmx宽258mmx高45mm
17．产品重量：3.0kg
	1
	台

	8
	调音台
	利旧
	1
	台

	9
	音频连接线
	1.8米音频连接线：卡侬头（母）*1卡侬头（公）*1
	18
	根

	10
	音频连接线
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头*1，卡侬头（公）*1
	2
	根

	11
	音频连接线
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,6.35话筒插头*2
	2
	根

	12
	音箱线
	2*300芯音响线
	200
	米

	13
	电源线
	3×2.5 平方国标铜线
	100
	米

	14
	施工辅材
	穿线管、扎带、线槽、绝缘胶布、热缩管、膨胀螺栓等施工辅材
	1
	批

	15
	系统集成费
	音箱、功放、麦克风、影视灯的安装集成调试等
	1
	项






附件2报价表
	报价清单

	

	序号
	设备名称
	品牌
	型号规格
	数量
	单位
	单价
	合计

	一、会议室LED屏显示系统
	
	
	
	
	
	

	1
	LED显示屏
	
	
	10.65 
	平
	
	

	2
	LEd模组
	
	
	2.00 
	块
	
	

	3
	接收卡
	
	
	32 
	张
	
	

	4
	LED开关电源
	
	
	35 
	台
	
	

	5
	视频处理器
	
	
	1
	台
	
	

	6
	钢结构
	
	
	11.38
	平
	
	

	7
	控制电脑
	
	
	1
	套
	
	

	8
	辅料
	
	
	10.65
	㎡
	
	

	9
	安装、调试
	
	
	10.65
	㎡
	
	

	项目小计
	
	
	
	
	
	

	二、会议室扩声系统
	
	
	
	

	1
	无线话筒（一托四）
	
	
	1
	套
	
	

	2
	AI反馈抑制器
	
	
	1
	台
	
	

	3
	无线话筒（一托二手持）
	
	
	1
	套
	
	

	4
	专业音箱
	
	
	4
	只
	
	

	5
	支架
	
	
	4
	只
	
	

	6
	专业功放
	
	
	2
	台
	
	

	7
	话筒前级效果器（数字音频处理器）
	
	
	1
	台
	
	

	8
	调音台
	利旧
	利旧
	1
	台
	
	

	9
	音频连接线
	
	
	18
	根
	
	

	10
	音频连接线
	
	
	2
	根
	
	

	11
	音频连接线
	
	
	2
	根
	
	

	12
	音箱线
	
	
	200
	米
	
	

	13
	电源线
	
	
	100
	米
	
	

	14
	施工辅材
	
	
	1
	批
	
	

	15
	系统集成费
	
	
	1
	项
	
	

	项目小计
	
	
	
	

	总计金额 
	大写人民币：xx元整
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